{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备清单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","数量","单位","单价","金额"]
["一","扩声系统部分"]
[1,"高保真主扩声专业会议扬声器","Turbosound","TPX152","驱动单元1 x 15” (381 mm) 低频驱动单元, 1 x 1” (25 mm) 高频压缩单元频率响应50 Hz - 12.5kHz ±3 dB, 38 Hz - 16 kHz ±10 dB灵敏度 (1 W @ 1 M)98 dB功率250 Watts 连续功率, 1,000 Watts 峰值功率最大声压级连续声压级：122 dB, 峰值声压级：128 dB 标称阻抗8 Ohms尺寸 (H x W x D)699 x 460 x 432 mm (27.5 x 18.1 x 17\")重量27.4 kg (60.5 lbs)\n★提供制造商或国内总代理针对本项目的授权及售后服务承诺函原件，提供官方印刷版产品彩页并加盖制造商或国内总代理公章。",2,"只"]
[2,"高保真主扩声专业会议扬声器","Turbosound","TPX122","单元结构：1x12\"(308mm)低音、1x1\"(25mm)高音；频率范围(-10dB)：60Hz-20kHz；频率响应(±3dB)：75Hz-20kHz；覆盖角(-6dB)：70°H x 50°V；灵敏度(1W@1M)：97dB；额定功率：250W；峰值功率：1,000W；最大声压级：121dB；峰值声压级：127dB；额定阻抗：8欧；结构：18mm(3/4\")桦木胶合板外壳、半哑光黑漆；网罩：粉末涂层多孔钢网；带吊挂安装点；尺寸(HxWxD)：582x424x328mm；净重：18.9kg；\n★提供制造商或国内总代理针对本项目的授权及售后服务承诺函原件，提供官方印刷版产品彩页并加盖制造商或国内总代理公章。",2,"只"]
[3,"高保真专业功率放大器","ENNE","KE500","功率8Ω立体声 : 500W x 2  4Ω立体声:  750W x 2  8Ω桥接功率 : 1500W : 18.4kg 频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB总谐波失真:KE500＜0.05%信噪比: ≥96 dB阻尼系数:KE500＞300分离度: >60dB输灵敏度: 0.775v / 1.0v / 32dB输入阻抗(平衡/非平衡): 20kΩ / 10kΩ外形尺寸(mm) :  483 x 402.5x 89 (2U)毛重(±2.5kg)",2,"台"]
[4,"可编程网络音频媒体矩阵处理器","XILICA","CM C0808","8*8矩阵系统\n通过标准网口接入到网络，在同一网络下可控制多台处理器，同时可监视接入控制设备的连接状态。采样率48KHz/24Bit。提供软件控制、NEU Panel墙面板控制和中控控制。内置自动反馈抑制器、滤波器、压限器、矩阵、分频、幻象供电、混音器、相位等常用音频模块。采用Dante音频网络传输协议，另附加一个备份的Dante音频网络，可实现多台音频处理器音频信号互传。最多支持1024个双向传输的音频通道。最低延迟达到83.3μs。内置多功能的DSP数据库模块，包括Auto Feedback Suppression自动反馈抑制模块，Mic/Line Priority Selector优先选择模块Gain增益控制，Delay延时控制，Equalizer均衡器，Crossover分频，Compressor压限，Mixer混音矩阵，Meter电平指示等功能。4进2出的逻辑开关接口，可用于火警信息接入，开启投影幕布或调用前8个场景程序。DHCP的开关（自动分配获取IP地址）。IP、网关，子关掩码的更改。MAC码，固件版本的查看，500ms延时、70个预设。系统诊断模块：传输连接网络诊断功能，密码设置，软件语言选择功能（简体中文/繁体中文/英文）。支持IPAD、IPHONE、安卓手机制、安卓平板控制。\n★提供制造商或国内总代理针对本项目的授权及售后服务承诺函原件",1,"台"]
[5,"墙面控制面板","XILICA","Mini K4","黑色喷沙铝面板\n装有1只旋钮／8只LED音量指示灯\n4只按键,电源指示灯1只,网络连接指示器1只,标配有合适宽度面装底盒。\n通过NeuConsole软件编程可实现对主机音量的控制。\n★提供制造商或国内总代理针对本项目的授权及售后服务承诺函原件",1,"台"]
[6,"滤波可控型电源时序器","MENGCART","AC08","电源路数：国际通用电源输出数量8路载入容量：总功率3000W;支持多台电源控制器的级连;机箱大小：2U标准的机架结构设计",1,"台"]
[7,"UHF双咪双接收无线手持话筒","H-BOY",2052,"UHF红外对频无线话筒\nPLL锁相环回路设计。200频点。\n内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰。特殊抗干扰电路设计。\n微处理器控制之自动选讯功能，能自动选择二支天线中较强讯号输入，有效避免输出断讯或杂音産生。\nUHF1000频点PLL数位锁定自动选讯功能。LCD液晶显示频幕。\n采用高传真、宽音域、高动态范围、低回声、音质清晰亮丽的超心型指向性演唱用高级电容式音头，展现出人声最佳音质。",1,"套"]
["二","数字会议系统部分"]
[1,"数字会议系统主机","ANET","7000D","面板具有LCD液晶显示屏。122×32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用\n单一主机具四组主端连接64套会议单元。并具有负载及短路保护功能。增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用\n具一组音频讯号输入端子。可外接CD播放器等音源输入设备\n具一组MIC输入端子，可外接手握MIC及无线MIC等信号\n具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备\n频率响应：100Hz—18KHz\n具有RS232连接插座可外接电脑\n与电脑连接使用时，可以通过电脑管理软件实现脱离电脑时的所有功能外，增加了指定发言、申请发言、主席专有、设定发言时间等功能\n符合国际会议识别及国际安装标准UL ，CE认证，通过国家CCC安全认证",1,"台"]
[2,"数字会议系统主席单元","ANET","7000DC","具发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭\n单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能\n具有可插拔式鹅颈可绕性麦克风杆，并具有发言指示灯环\n频率响应：100Hz—16KHz\n灵敏度：—44dB±2dB\n单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围\n单元具有8芯插座用子系统“T”型连接\n内置高保真扬声器及外接耳机插孔\n具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，且不受其它主席单元的强制切断\n具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风\n符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证",1,"台"]
[3,"数字会议系统代表单元","ANET","7000DD","具发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭\n单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能\n具有可插拔式鹅颈可绕性麦克风杆，并具有发言指示灯环\n频率响应：100Hz—16KHz\n灵敏度：—44dB±2dB\n单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围\n单元具有8芯插座用子系统“T”型连接\n内置高保真扬声器及外接耳机插孔\n符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准UL或CE认证",6,"台"]
[4,"专用延长电缆","ANET","20米","1、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接；\n2、两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个；\n3、长度为20m；",1,"条"]
[5,"辅材一批",null,null,"包括线材、线管、连接头、支架、吊架等",1,"批"," "]
["三","  其  他"]
[null,"施工费用"]
[null,"税  金"]
[{"$nulls":6}," 合计",null,"         元"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}